lbl-material: Metal

lbl-color: RAL 9003

maße: 500 mm x 500 mm x 500 mm

lbl-mountingMethod: Decke

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 20

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -20 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -20 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 90 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 5,2 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1,1 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 250 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: WXD019ML

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: WKO,

lbl-articleNumber: 1PV-EB,

Producent: RP-Technik GmbH