Electrical data:

Input Voltage AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Input Voltage DC: 0 V

Acceptance tests:

Protection class: II

Ingress protection (IP) rating: IP 66

Physical data:

Length (L): 110 mm

Width (B): 110 mm

Height (H): 73 mm

Producent RP-Technik GmbH