Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 20

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 56,5 mm

Dimensions du produit largeur: 35,8 mm

Dimensions du produit hauteur: 22,3 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH