L’ampoule CASA BULB CCT avec douille E27 dispose d’un contrôleur CASAMBI® intégré et peut être commandée aisément via l’application à partir d’un smartphone ou d'une tablette. La couleur d’éclairage peut être sélectionnée sans palier de blanc chaud à blanc froid.

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Puissance nominale: 8 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 740 lm

Température de couleur: 2200-6900 K

Source lumineuse: LED

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 20

Classe d'efficacité énergétique: F

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 115 mm

Dimensions du produit largeur: 60 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH