Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Sortie de commutation: 1.750 W

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 20

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 143 mm

Dimensions du produit largeur: 47 mm

Dimensions du produit hauteur: 29 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH