Die Versteckdose, CASAMBI® 4-fach Taster mit integrierter Steckdose.

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Ausgangsleistung max.: 3.680 W

Abnahmeprüfungen:

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 100 mm

Produktmaße B: 100 mm

Produktmaße H: 25 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH