Prise non-apparente, bouton quadruple CASAMBI® avec prise intégrée

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Puissance de sortie max: 3.680 W

Tests d'acceptation:

Degré de protection (IP): IP 20

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 100 mm

Dimensions du produit largeur: 100 mm

Dimensions du produit hauteur: 25 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH