Electrical data:

Input Voltage AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Output voltage AC max.: 250 V

Output voltage DC max.: 25 V

Output max.: 1.500 VA

Switching output: 1.500 VA

Acceptance tests:

Ingress protection (IP) rating: IP 20

Physical data:

Length (L): 143 mm

Width (B): 38 mm

Height (H): 23 mm

Producent RP-Technik GmbH