Electrical data:

Input Voltage AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Output max.: 100 W

Switching output: 100 W

Acceptance tests:

Protection class: II

Ingress protection (IP) rating: IP 20

Physical data:

Length (L): 40,4 mm

Width (B): 36,3 mm

Height (H): 14 mm

Producent RP-Technik GmbH