Notre gamme EDGE est une nouvelle sorte de panneaux qui convient parfaitement aux plafonds à grille. Osez un design d’un nouveau genre et démarquez-vous des conventions. Ce

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 20

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 40 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 1.350 lm

Température de couleur: K

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 615 mm

Dimensions du produit largeur: 615 mm

Dimensions du produit hauteur: 15 mm

Longueur de découpe du plafond: 0 mm

Large découpe de plafond: 0 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH