LED-Einbau- und Einlegeleuchte, Serie RGBW. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunstsoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung.

Abnahmeprüfungen:

Elektrotechnische Daten:

Systemleistung: 54 W

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: lm

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 620 mm

Produktmaße B: 620 mm

Produktmaße H: 10 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH