bloc d’alimentation et module Casambi ASD incl.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: I

Degré de protection (IP): IP 65

Résistance aux chocs: IK 08

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 36 W

Compatible DC: Oui

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 4.500 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 24

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 1.220 mm

Dimensions du produit largeur: 97 mm

Dimensions du produit hauteur: 82 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH