avec bloc d’alimentation et module Casambi TED

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 20

Résistance aux chocs: IK 02

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 26 W

Compatible DC: Oui

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 2.300 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 25.6

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit largeur: mm

Dimensions du produit hauteur: 108 mm

Dimensions du produit ø: 395 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH